Partes del PC

**2024**

Ángel Roldán Rabanal

Sistemas Informáticos 1º DAM

05/11/2024



Contenido

[1. Introducción 2](#_Toc182811177)

[2. La Placa Base 2](#_Toc182811178)

[2.1 Componentes de la Placa Base 2](#_Toc182811179)

[2.2 Factor de Forma 2](#_Toc182811180)

[3. El Microprocesador 3](#_Toc182811181)

[3.1 Arquitectura de 32 y 64 Bits 3](#_Toc182811182)

[3.2 Socket del Microprocesador 3](#_Toc182811183)

[3.3 Procesadores Multinúcleo 3](#_Toc182811184)

[4. El Chipset 4](#_Toc182811185)

[5. El Bus 5](#_Toc182811186)

[6. Ranuras de Expansión 6](#_Toc182811187)

[7. Memoria RAM 7](#_Toc182811188)

[7.1 Tipos de RAM 7](#_Toc182811189)

[7.2 Módulos de Memoria 7](#_Toc182811190)

[8. Memoria Caché 8](#_Toc182811191)

[9. Periféricos 9](#_Toc182811192)

[10. Dispositivos de Almacenamiento 10](#_Toc182811193)

[10.1 Discos Magnéticos y Ópticos 10](#_Toc182811194)

[10.2 SSDs y NVM Express 10](#_Toc182811195)

[10.3 Discos Duros Externos 10](#_Toc182811196)

# 1. Introducción

En este proyecto exploraremos las partes más importantes del hardware de un ordenador. Descubriremos diversos tipos de memoria, dispositivos de almacenamiento y otros componentes, identificando aquellos que han quedado obsoletos y las tecnologías que los han sustituido.

# 2. La Placa Base

La placa base, conocida también como placa madre o principal, es una tarjeta de circuito impreso esencial en un ordenador. Su función principal es conectar y coordinar los diferentes componentes para asegurar un funcionamiento eficiente.

## 2.1 Componentes de la Placa Base


* **Socket o zócalo:** Es la base donde se instala la CPU. Para que funcionen correctamente, ambos deben ser compatibles.
* **Chipset:** Este conjunto de circuitos organiza las transferencias de datos entre los componentes, dividiéndose en las secciones puente norte y sur.
* **Conectores de alimentación:** Proveen energía a los diferentes componentes.
* **Slots para RAM:** Permiten instalar memorias de acceso aleatorio.
* **VRM:** Modula la velocidad de procesamiento en la CPU y otros periféricos.
* **Ranuras de expansión:** Se usan para conectar tarjetas que mejoren el rendimiento, como GPU.
* **Conectores E/S:** Incluyen puertos USB, VGA, HDMI, y más.
* **BIOS:** Configura los ajustes básicos del ordenador.
* **Conectores SATA y M.2:** Facilitan la conexión de unidades de almacenamiento internas.

## 2.2 Factor de Forma

Este define el tamaño y disposición de la placa base en relación con la caja del ordenador, además de los requisitos de la fuente de alimentación y la ubicación de los componentes integrados.

Algunos modelos son:

* **ATX**: Es el estándar más común para PC de escritorio.
* **Micro-ATX**: Más compacto, pero con menos ranuras de expansión.
* **Mini-ITX**: Usado en equipos pequeños o de bajo consumo.



# 3. El Microprocesador

El procesador, también conocido como CPU, es el componente central que ejecuta el sistema operativo y los programas al encender el ordenador.

## 3.1 Arquitectura de 32 y 64 Bits

La arquitectura de un procesador influye directamente en su capacidad para manejar datos y memoria. Los sistemas de 32 bits pueden gestionar hasta 4 GB de RAM, mientras que los de 64 bits permiten superar este límite, soportando hasta terabytes de memoria en algunos casos. Esto es crucial en aplicaciones modernas como software de diseño, edición de video y videojuegos, que requieren un alto rendimiento.

## 3.2 Socket del Microprocesador

Es un mecanismo que conecta la CPU con la placa base mediante pines. Los avances tecnológicos a menudo introducen nuevas configuraciones de pines y sockets para soportar nuevas características.


## 3.3 Procesadores Multinúcleo

Un procesador multinúcleo incluye múltiples unidades de procesamiento en un mismo circuito integrado. Esto permite ejecutar varias instrucciones simultáneamente, mejorando la velocidad de las aplicaciones que soportan multitareas.



# 4. El Chipset


Este componente gestiona la comunicación entre la CPU, la tarjeta gráfica, la memoria RAM, y los dispositivos de almacenamiento, garantizando la compatibilidad y el intercambio de información.



# 5. El Bus

El bus es el medio que transporta datos entre los componentes del ordenador. Algunos tipos comunes son:


* **FSB:** Antiguo bus principal que sincronizaba datos y señales de control.
* **AGP:** Diseñado específicamente para tarjetas gráficas.
* **HyperTransport:** Ofrece velocidades muy altas para la comunicación.
* **QuickPath:** Conexión punto a punto con el procesador.
* **DMI:** Reemplaza al FSB en sistemas más modernos.



# 6. Ranuras de Expansión

Son espacios en la placa base donde se pueden instalar tarjetas adicionales, como las gráficas o de sonido. Ejemplos:

* **PCI:** Versátil para varios tipos de tarjetas.
* **AGP:** Específico para tarjetas gráficas.
* **PCI-Express:** Sucesor del PCI con mayor rendimiento.



# 7. Memoria RAM

Es el almacenamiento temporal que usa un programa mientras se ejecuta.

## 7.1 Tipos de RAM

* **SRAM:** Puede ser volátil o no volátil.
* **DRAM:** Incluye versiones sincrónicas y asincrónicas, como DDR.
  + DDR4: Ofrece velocidades desde 2133 MHz hasta 3200 MHz, ideal para la mayoría de tareas modernas.
  + DDR5: Sucesora de DDR4, con velocidades que comienzan en 4800 MHz y pueden superar los 6000 MHz, lo que reduce el consumo energético y mejora el ancho de banda.

## 7.2 Módulos de Memoria

Los módulos de memoria RAM son la representación física de la memoria utilizada en los ordenadores. Estos módulos tienen diferentes tipos y formatos, cada uno diseñado para cumplir con los requisitos de diferentes sistemas y aplicaciones.

1. DIMM (Dual Inline Memory Module)

Utilizado principalmente en ordenadores de escritorio, los DIMMs tienen conectores a ambos lados del módulo y vienen en versiones como DDR3, DDR4, y DDR5.

* DDR3 opera entre 800 MHz y 2133 MHz.
* DDR4 tiene un rango de 2133 MHz a 3200 MHz (o más en versiones overclockeadas).
* DDR5 comienza en 4800 MHz y puede llegar a superar los 6400 MHz.

1. SO-DIMM (Small Outline DIMM)


Estos módulos más pequeños son comunes en portátiles y dispositivos compactos como mini-PCs. Ofrecen las mismas versiones que los DIMMs, pero en un tamaño más reducido.

1. ECC RAM (Error-Correcting Code)

Usada principalmente en servidores y estaciones de trabajo, la memoria ECC detecta y corrige errores de datos para garantizar una mayor estabilidad en sistemas críticos. Estos módulos suelen ser DIMMs y trabajan a frecuencias similares a las memorias estándar.

1. Unbuffered vs Buffered RAM


* Unbuffered RAM: Más rápida y común en ordenadores personales.
* Buffered RAM: Incluye un registro intermedio para mejorar la estabilidad en sistemas que usan grandes cantidades de memoria, como servidores



# 8. Memoria Caché

Este tipo de memoria, más rápido que la RAM, almacena datos temporales para acelerar el acceso futuro. Se clasifica en:

* **L1:** La más rápida, cercana a los núcleos de la CPU.
* **L2:** Más grande pero ligeramente más lenta.
* **L3:** La más espaciosa, aunque menos veloz.



# 9. Periféricos

Los periféricos son dispositivos que interactúan con el ordenador y amplían sus funciones. Estos dispositivos se clasifican en tres categorías principales: entrada, salida, y entrada/salida. Cada uno juega un papel esencial en cómo los usuarios interactúan con el sistema.

## 9.1 Periféricos de Entrada

Los periféricos de entrada permiten al usuario enviar datos e instrucciones al ordenador. Algunos de ellos son:

* Teclado: Es el dispositivo principal para introducir texto. Existen de varios tipos como los mecánicos o los de membrana.
* Ratón: Permite controlar el puntero en la pantalla. Los modelos modernos incluyen opciones inalámbricas y sensores ópticos de alta precisión.
* Escáner: Convierte documentos físicos en archivos digitales.
* Cámaras web: Son esenciales para videollamadas, grabación de videos y aplicaciones de reconocimiento facial.
* Micrófonos: Usados para grabar voz o participar en reuniones en línea.

## 9.2 Periféricos de Salida

Estos dispositivos convierten los datos procesados en información comprensible para los usuarios. Algunos dispositivos son:

* Monitores: Muestran gráficos y texto. Los modelos avanzados, como los de tecnología 4K o ultrawide, son ideales para diseño gráfico y videojuegos.
* Impresoras: Transfieren información digital a papel. Pueden ser de inyección de tinta, láser o multifunción.
* Altavoces: Reproducen sonido desde el ordenador, ideales para entretenimiento y trabajo con audio.
* Proyectores: Permiten mostrar imágenes y videos en grandes superficies, ideales para presentaciones o eventos.

## 9.3 Periféricos de Entrada/Salida

Los dispositivos combinados pueden recibir y enviar información. Ejemplos:

* Pantallas táctiles: Usadas en tablets y algunos ordenadores portátiles, combinan entrada y salida al permitir la interacción directa con el contenido mostrado.
* Unidades USB: Almacenan datos y permiten transferir información entre sistemas.
* Auriculares con micrófono: Usados para comunicaciones en línea y multimedia.



# 10. Dispositivos de Almacenamiento

## 10.1 Discos Magnéticos y Ópticos

Los discos magnéticos guardan datos de forma permanente, mientras que los ópticos emplean láser para leer y escribir información.

## 10.2 SSDs y NVM Express

## Las unidades SSD (Solid State Drive) son una gran mejora frente a los discos duros tradicionales (HDD). Las SSD SATA alcanzan velocidades de 550 MB/s, mientras que las unidades NVMe (Non-Volatile Memory Express) utilizan las líneas PCIe para transferir datos a velocidades de hasta 7000 MB/s en algunos modelos. Esto reduce significativamente los tiempos de arranque y carga en sistemas operativos y videojuegos.

## 10.3 Discos Duros Externos

Son dispositivos portátiles que permiten ampliar la capacidad de almacenamiento sin modificar el interior del ordenador.